安西消委〔2025〕1号 附件2

冬春期间火灾防控自查、排查表

单位场所名称： 时间：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关键环节 | 自查、排查重点内容 | 检查情况 |
| **火源管理**  | 违规使用明火，动火施工无审批 | 是□否□ |
| 营业或使用期间，违规动火动焊作业 | 是□否□ |
| 施工期间未落实现场看护人员，未提前清理可燃杂物和落实安全防护措施 | 是□否□ |
| 违规存放、使用易燃易爆危险品 | 是□否□ |
| 混合生产经营场所中各单位动火施工不报告、不审批，不告知其他单位 | 是□否□ |
| **电源管理** | 配电箱（柜）电线连接不规范 | 是□否□ |
| 违章带负荷拉、合闸 | 是□否□ |
| 电线电缆未穿管保护，直接穿越易燃可燃材料，开关、插座直接安装在易燃可燃材料上 | 是□否□ |
| 照明灯具与可燃物未保持可靠安全距离，未采取隔热、散热等措施 | 是□否□ |
| 违规使用未经产品质量认证的大功率电器或移动插排 | 是□否□ |
| 电动自行车（蓄电池）违规在室内停放或充电 | 是□否□ |
| 电化学储能电站设置在人员密集场所内 | 是□否□ |
| 医院、养老院的制氧站、氧气瓶间违规使用非防爆电器设备，使用锂离子电池的医疗设备、轮椅未在指定安全区域充电 | 是□否□ |
|  **易燃可燃保温材料和装饰 装修** | 人员密集场所室内保温材料燃烧性能不符合要求 | 是□否□ |
| 违规使用聚丙烯、聚乙烯、聚氨酯、聚苯乙烯等材质的易燃可燃材料尤其是塑料绿植，进行装饰装修 | 是□否□ |
| 违章搭建易燃可燃材料夹芯彩钢板建筑 | 是□否□ |
| 混合生产经营场所违规储存、使用易燃易爆危险品 | 是□否□ |
| **安全疏散条件** | 疏散楼梯数量不足或设置不符合要求 | 是□否□ |
| 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口 | 是□否□ |
| 在人员密集场所的门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物 | 是□否□ |
| 消防应急广播、消防应急照明、疏散指示标志未保持完好有效 | 是□否□ |
| 医院、养老院未将失能和行动不便患者安排在建筑较低楼层，在通道、楼梯间增加床位，影响人员疏散 | 是□否□ |
| 混合生产经营场所不同独立单位间的分隔占用疏散通道、锁闭安全出口，不能保证各自独立的疏散楼梯 | 是□否□ |
| **防火分隔** | 未按要求设置防火分区 | 是□否□ |
| 防火门、防火卷帘、防火墙等损坏严重，不具备防火分隔功能 | 是□否□ |
| 电缆井、管道井等防火封堵不严密 | 是□否□ |
| 混合生产经营场所内违规设置员工宿舍 | 是□否□ |
| **消防设施设备** | 未按要求设置室内消火栓系统，或水压、水量不能满足灭火需求 | 是□否□ |
| 未按要求设置火灾自动报警、自动喷水灭火、气体灭火、防排烟等设施，或消防设施系统损坏瘫痪无法正常使用，不具备防灭火功能 | 是□否□ |
| **管理责任落实** | 未严格落实动火施工审批制度、夜间值班制度 | 是□否□ |
| 未落实全员消防培训、疏散演练 | 是□否□ |
| 消防控制室人员、电工、电焊工等特种作业人员未持证上岗，不掌握消防安全操作规程 | 是□否□ |
| 保安、护工、宿管员等不熟悉安全出口，不具备组织逃生自救能力 | 是□否□ |
| 医院、养老院夜间无人值守或值班人员不具备组织人员疏散能力 | 是□否□ |
| 混合生产经营场所未明确统一管理单位，各单位之间消防安全责任不明晰，没有物业管理单位或明确牵头单位，对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施等缺乏管理 | 是□否□ |
| 擅自改变场所火灾危险性定性，如丁戊类厂房用作丙类生产储存、丙类厂房用作甲乙类生产储存，增大火灾危险性 | 是□否□ |
| **初期火灾处置** | 未按要求建立微型消防站或明确初期火灾扑救力量 | 是□否□ |
| 未结合本单位实际制定可操作的灭火和应急疏散预案 | 是□否□ |
| 混合生产经营场所未建立消防联勤联动机制，发生火灾等紧急状况时无人第一时间通知并组织疏散 | 是□否□ |
| **单位消防安全责任人五项重点任务落实** | 未研究组织重大风险隐患排查整治，组织单位开展自查，带队开展检查 | 是□否□ |
| 未建立消防安全管理团队，制定消防安全制度 | 是□否□ |
| 未组织对动火等危险作业开展排查，组织开展全员安全警示教育活动 | 是□否□ |
| 未组织对本企业生产经营项目和场所外包外租情况开展排查，加强统一协调管理 | 是□否□ |
| 未制定灭火和应急疏散预案，开展灭火和应急疏散演练 | 是□否□ |
| **被检查单位场所负责人** |  | **检查人员** |  |